- Số bit để chia mạng con là 5 => số bit của NetID = 21 nên mượn 5 bit

- Số host trên mỗi mạng: 25 -2 = 30

- Địa chỉ subnet mask với địa chỉ IP 172.2.0.0/21

255.255.248.0 =11111111.11111111.11111000.00000000

\172.20.32.1 cuối 172.20.63.254

172.20.64.1 đến 172.20.95.254

172.20.96.1 đến 172.20.127.254

172.20.128.1 đến 172.20.159.254

172.20.160.1 đến 172.20.191.254

172.20.192.1 đến 172.20.224.254